
**Коммерческое предложение**

**Hyundai Truck & Bus**

**Official Dealer**

**бортовой автомобиль на базе** «**HYUNDAI HD35(VT)».**



1. Характеристика шасси HD-35:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория транспортного средства** |  | **«B»(N1)** |
| Колесная формула/привод |  | 4 х 2/задние колеса |
| Трансмиссия | | 5-ти ступенчатая механическая коробка передач |
| Колесная база, мм | | 3 415 |
| Габариты шасси | Д, мм | 6 110 |
| Ш, мм | 1 920 |
| В, мм | 2 200 |
| **Нагрузка на оси** | **Передняя/Задняя** | **1950 / 2200** |
| **Технически допустимая полная масса, кг** | | **3 500** |
| Масса без нагрузки, кг | | 2900 |
| Кабина | | 3-х местная |
| Двигатель (модель) | | **D4CB/ Euro 5/дизель** |
| Рабочий объем двигателя, см.куб. | | 2497 |
| Макс. мощность, л.с../мак.крутящий момент | | 136/3800 |
| Мин. радиус поворота, м. | | 5,9 |
| Подвеска передняя/задняя | | На полуэллиптических листовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Электрооборудование, генератор | | 12В-120А |
| Топливный бак, л | | 65/сталь |

1. Комплектация:

* Шины передние/задние - 205/65R16С, задние колеса – спарка.
* **Зеркало заднего вида с подогревом**
* Регулируемая по высоте рулевая колонка
* Стабилизатор поперечной устойчивости
* ABS+ система регулирования тормозного усилия
* Гидравлический усилитель руля
* Дневные ходовые огни
* Тахометр
* Тормоза дисковые
* **Электрические стеклоподъемники**
* **Авторадио с USB разъемом.**
* **Cистема вызова экстренных служб ГЛОНАСС.**

1. **Характеристики кузова.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Габаритные размеры кузова** (внутр.), мм:  Длина/ширин/высота борта, мм | **4500/2050/600** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание** | сварное из стального гнутого профиля из низколегированной стали |
| **Пол платформы** | многослойная влагоустойчивая фанера с износоустойчивым покрытием, толщина-15 мм. |
| **Борта** | по два на каждую сторону, откидные, высота- 600мм. Изготовлены из алюминиевого анодированного профиля. Бортовые замки и петли изготовлены из оцинкованной стали. Задний борт имеет ограничительные цепи (2 шт.) |
| **В комплектацию**  **также включены** | -стеклопластиковые крылья с резиновыми брызговиками на колеса задней оси;  - подножка на заднем борту;  - резиновые отбойники 2шт; |

1. Стоимость и сроки поставки.

**Стоимость комплектного автомобиля Вы узнаете, обратившись в отдел продаж.**

**8(029) 6294381.**

**Срок поставки:** 30 дней после заключения контракта.

1. Гарантия и техническое обслуживание.

### ****Гарантия на HD-35:**** 3 года или 150 000 км пробега.

Периодичность ТО – 15 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО – 37,6 бел. руб. (без НДС).

**Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске:**

**Собственное СТО ООО «ЭР СИ ЭМ»** по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел. СТО**: 8 (017)** **237-51-38, 8-029- 137-51-38.**

**Все виды работ. Работа со страховыми компаниями.**

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной – воскресенье.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.



Отдел продаж ООО «ЭР СИ ЭМ» Сергей Витковский.

Тел. 8 (029) 629 43 81.